#
#set japanese menu
#

#change default to language directry
:chdir="../menu_j12"

#japanese menu
TOP_MENU=":menu,-1,1,'TOP MENU','menu_top.txt'"

#----------------------------------------------------------------------------
#messages
#----------------------------------------------------------------------------
STR_TITLE="PSP DEVHOOK Ver.0.51.0000 by BOOSTER"

#umd setting
STR_UMD_DISC="ＵＭＤディスク使用"
STR_VM_NOCHANGE="変更無し   "
STR_VM_2XX200="devkit verに固定"

#REMOTE PORT
STR_RC_REMOTE="リモコン使用        "
STR_RC_KPRINT="Kprintf出力(115Kbps)"

STR_CK_NORMAL="  no change   "

#battery
STR_BAT_NOCONNECT="未接続"
STR_BAT_UNKLNOWN="不明"

#status message
STR_STS_BOOTMODE="起動MODE"
STR_STS_UMDISO="UMD-FILE"
STR_STS_UMDMODE="UMD-MODE"
STR_STS_FLASH="FLASH0,1"
STR_STS_CLOCK="クロック"
STR_STS_REMOTE="リモコン"
STR_STS_PREADDR="アドレス"

STR_STS_DHVER="DH Ver. "
STR_STS_FWVER="FW ver. "
STR_STS_BATTERY="電池    "

STR_STS_KEYS="○：選択     △：キャンセル   HOME：メニュー切り換え(XMB)"

#message

STR_AUTORUN_WAIT="%2d秒後に自動起動します。○を押すと設定メニューを開きます"
STR_AUTORUN  ="              devhookを起動しています                    "

#dh_inst.c

STR_FLASH0_INST_MSG="flash0:には'%s'がインストール済です。"
STR_FLASH0_NONE_MSG="flash0:にはインストールされていません。"
STR_FLASH1_INST_MSG="flash1:には'%s'がインストール済です。"
STR_FLASH1_NONE_MSG="flash1:にはインストールされていません。"

STR_FLASH_DUP_WARNING="

flash0:とflash1:には、１つのファームウェアバージョンだけインストールできます。
異なるバージョンがインストールしている場合、それを先に削除する必要があります。
"

STR_FLASH0_WARNING="この操作はflash0:デバイスを書き換えます。
　flash0:はPSPの通常動作で書き換えを行わないデバイスでPSPの起動に必要な情報が記録してあります。
　flash0:の操作に失敗すると、PSPが起動しなくなる危険性があり、起動しなくなった無改造のPSPはメーカー修理を行わないと回復しなくなります。
　適合ファームウェアバージョンは無改造の1.50のみです。
　作業途中で電源が切れないようにＡＣコードとバッテリの両方を接続して、作業終了までＰＳＰの操作を一切行わないで下さい。

　作業を開始する場合は、○ボタンを５秒間押し続けて下さい。
　作業を中止する場合は他のボタンを押して下さい。
"

STR_FLASH1_WARNING="　この操作はflash1:デバイスを書き換えます。
　flash1:はPSPの通常動作で書き換えを行うデバイスですが、FATエリアが壊れたり、registryファイルが無い状態で空きエリアが無くなるなどで、registryファイルが作成出来なくなるとPSPが初期化を繰り返すようになります。
　この状態になると無改造のPSPではメーカー修理を行わないと回復しません。
　作業途中で電源が切れないようにＡＣコードとバッテリの両方を接続して、作業終了までPSPの操作を一切行わないで下さい

　作業を開始する場合は、○ボタンを１秒間押し続けて下さい。
　作業を中止する場合は他のボタンを押して下さい。
"

STR_FLASH_NO_WARNING="　この操作では内蔵FlashROMへの書き込みは行いません。
　作業を開始する場合は、○ボタンを１秒間押し続けて下さい。
　作業を中止する場合は他のボタンを押して下さい。
"

STR_FLASH1_BACKUP="'%s'から'%s'へ
設定ファイルをバックアップします。"
STR_FLASH1_WORK="'%s'から'%s'へ
設定ファイルをインストールします。"
STR_FLASH1_CLEANUP="'%s%s'の
設定ファイルを削除します。"

STR_FLASH0_FONT="'%s'から'%s'へ
フォントをインストールします。"

STR_FLASH0_KDRES="'%s'から'%s'へ
kd/rsourceにテーブルをインストールします。(for Korean(949) char set)"

STR_FLASH0_ALL="MS無しで起動するdevhookをNAND Flashへインストールします。
同時にDark'ALEX氏のCUSTOM Firmwareがインストールされます。
FW2.71のみテストされています。
この操作を行うことでFW1.50のXMBは起動出来なくなります。
"

STR_FLASH0_CLEANUP="'%s%s'の
devhook用ファイルを削除します。"

STR_FLASH_CANCEL="操作を中止しました。"
STR_FLASH_DONE="なにかボタンを押すと戻ります。"

